**Кровать металлическая «КМ-14/1» одноярусная – 3750,00**

Кровать металлическая КМ14/1 сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) - 776х2002х625 мм. Спальное место - 700х1900 мм. Высота спального места первого яруса - 380 мм Допустимая статическая равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 120 кг. Вес – 15 кг. Спинки кровати выполнены в виде двух вертикальных колонок из круглых труб, диаметром Ø51 мм. и объединяющих их, трёх стяжек горизонтальных из труб круглого сечения Ø20 мм. Колонки объединены сваркой. Спинки в сборе имеют "П" - образную форму. Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х20 мм. и соединяющих их, приваренных - пяти усилителей поперечных из квадратных труб сечением 25х25 мм. Сверху, к несущим трубам и усилителям поперечным приварена сетка сварная металлическая 700х1900 мм. с ячейкой 50\*100 мм. и диаметром проволоки Ø3 мм. Ложе и спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин+Петля) расположенных на раме и спинках, и изготовленных методом холодной штамповки из листовой стали. Клиновые соединения фиксируется винтами М6х16, шайбами 6 и гайками М6. Открытые крепёжные отв. Ø8 мм., торцы труб спинок и лестницы закрыты пластиковыми заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях. Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL. Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям и ГОСТ 19917-2014.

**При необходимости из двух кроватей КМ-14/1 с дополнительной комплектацией можно собрать двухъярусную кровать КМ-14/2**