**Кровать металлическая «КМ-14/2» двухъярусная**

Кровать металлическая КМ14/2 сборно-разборная, двухъярусная. Собирается из двух одноярусных кроватей с помощью переходников – выполненных из той же трубы, что и боковины методом редуцирования. Габариты (ДхШхВ) - 776х2002х1650 мм. Спальное место - 700х1900 мм. Высота спального места первого яруса - 380 мм., второго - 1330 мм. Допустимая статическая равномерно распределённая нагрузка на одно спальное место - не более 120 кг. Вес – 40 кг. Спинки кровати выполнены в виде двух вертикальных колонок из круглых труб, диаметром Ø51 мм. и объединяющих их, трёх стяжек горизонтальных из труб круглого сечения Ø20 мм. Колонки объединены сваркой. Колонки спинок верхних (с отв. под крепление ограждения), одеты на колонки спинок нижних с помощью переходников. Спинки фиксируются Винтами М6х16 мм. Спинки в сборе имеют "П" - образную форму. Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х20 мм. и соединяющих их, приваренных - пяти усилителей поперечных из квадратных труб сечением 25х25 мм. Сверху, к несущим трубам и усилителям поперечным приварена сетка сварная металлическая 700х1900 мм. с ячейкой 50\*100 мм. и диаметром проволоки Ø3 мм. Ложе и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин+Петля) расположенных на раме и спинках, и изготовленных методом холодной штамповки из листовой стали. Клиновые соединения фиксируется винтами М6х16, шайбами 6 и гайками М6. Навесная лестница с тремя ступенями, изготовлена из квадратной трубы 25х25 мм. винтами М6х45 мм. и гайками мебельными М6, лестница жестко крепится к несущим трубам на рамах. На второй ярус устанавливаются ограждения - лицевое 270х1500 и заднее 270х1900 мм., изготовленные из круглой трубы Ø20 мм. с помощью винтов М6х70 мм., каждое из ограждений жестко крепится к несущим горизонтальным прямоугольным трубам рамы и спинкам. Открытые крепёжные отв. Ø8 мм., торцы труб спинок и лестницы закрыты пластиковыми заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях. Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL. Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям и ГОСТ 19917-2014.