**Кровать металлическая СТРОИТЕЛЬ «КМС-20/2 двухъярусная**

Кровать разборная из двух боковых стоек и двух спальных мест, крепящихся меж собой соединением «клин-петля»., обеспечивая надежное и просто соединение. Стойки изготовлены из круглой трубы Ø32 мм., спальное место выполнено из профильной трубы 20х40 мм. с одним поперечным усилением 25х25, сетка с ячейкой 100х50 мм. Все элементы кровати покрыты износоустойчивой полимерно - порошковой краской сероватого цвета. Допускаемая нагрузка на спальное пространство до 120 кг.