**Мобильный спальный комплекс «МСК-2» двухъярусный**

 Стандартный комплект включает в себя:

 Боковина универсальная (изготовлена с помощью холодной гибки и сварки электросварных труб 25х1,5; 25х25х1,5) – 4 шт

 Траверса полога (изготовлена из электросварной трубы 38х1,8 с редуцированием концов трубы для соединения между собой) – 12 шт

 Промежуточный элемент для установки верхнего яруса (изготовлен из электросварной трубы 50х25х1,5; нижняя и верхняя часть элемента изготовлена из полипропилена Т10 (тальконаполненный) с помощью литья под высоким давлением ) – 4 шт

 Колесо соединительное (изготовлено из полипропилена Т10 (тальконаполненный) с помощью литья под высоким давлением) – 8 шт

 Противоскользящая опора (изготовлена из ПЛ-1 с помощь литья под высоким давлением) – 8 шт

 Пружинные фиксаторы (изготовлены из стали 65Г методом штамповки и закалки, установлены в конечных траверсах полога) – 8 шт

 Полог с подголовником (изготовлен из ткани оксфорд 600ПВХ, нитки 70ЛЛ, цвет черный)

 Сумка (изготовлена из ткани оксфорд 600ПВХ, подклад ткань оксфорд 420, корпус пропенен изолоном 5мм, молния №8, стопы 40мм, нитки 70ЛЛ) - 2 шт

Все металлические детали комплекса имеют порошково-полимерное покрытие при помощи нанесения электро-статическим напылением и дальнейшей полимеризации в камере при температуре 200 С, что позволяет металлическим деталям противостоять коррозии и механическим повреждениям.