**Кровать металлическая ЭКОНОМ «КМЭ-18/2» двухъярусная**

Кровать разборная из двух боковых стоек и спального места, крепящихся меж собой соединением «клин-петля»., обеспечивая надежное и просто соединение. На выбор клиента соединение можно заменить на болтовое. Вся кровать изготовлена из профильной трубы 40х20, сетка с ячейкой 100х50 мм. Все элементы кровати покрыты износоустойчивой полимерно - порошковой краской сероватого цвета. Допускаемая нагрузка на спальное пространство до 120 кг.